Beilage : 1 zum Bescheid

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Name der Funkstelle | | | | | | **WAIDHOFEN YB 6** | | | | |
| 2 | Standortbezeichnung | | | | | | **Eben** | | | | |
| 3 | Lizenzinhaber | | | | | |  | | | | |
| 4 | Senderbetreiber | | | | | |  | | | | |
| 5 | Sendefrequenz in MHz | | | | | | 105,80 | | | | |
| 6 | Programmname | | | | | |  | | | | |
| 7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | | | | | | 014E43 55 | | 47N59 14 | | WGS84 |
| 8 | Seehöhe (*Höhe über NN*) in m | | | | | | 550 | | | | |
| 9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | | | | | | 10,0 | | | | |
| 10 | Senderausgangsleistung in dBW | | | | | |  | | | | |
| 11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (*total*) | | | | | | 26,5 | | | | |
| 12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | | | | | | D | | | | |
| 13 | Erhebungswinkel in Grad +/- | | | | | |  | | | | |
| 14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- | | | | | | 20,0 | | | | |
| 15 | Polarisation | | | | | | V | | | | |
| 16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (*ERP in dBW*) | | | | | | | | | | |
| Grad | **0** | **10** | | **20** | | **30** | | **40** | | **50** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 15,3 | 16,3 | | 17,7 | | 19,2 | | 20,7 | | 22,1 |
| Grad | **60** | **70** | | **80** | | **90** | | **100** | | **110** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 23,3 | 24,3 | | 25,1 | | 25,7 | | 26,1 | | 26,3 |
| Grad | **120** | **130** | | **140** | | **150** | | **160** | | **170** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 26,5 | 26,5 | | 26,5 | | 26,3 | | 26,1 | | 25,7 |
| Grad | **180** | **190** | | **200** | | **210** | | **220** | | **230** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 25,1 | 24,3 | | 23,3 | | 22,1 | | 20,7 | | 19,2 |
| Grad | **240** | **250** | | **260** | | **270** | | **280** | | **290** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 17,7 | 16,3 | | 15,3 | | 14,6 | | 14,2 | | 14,0 |
| Grad | **300** | **310** | | **320** | | **330** | | **340** | | **350** |
| H |  |  | |  | |  | |  | |  |
| V | 14,0 | 14,0 | | 14,0 | | 14,0 | | 14,2 | | 14,6 |
| 17 | Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Bundesgesetz ü. Funkanlagen und Telekommunikations-  endeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 i.d.g.F. | | | | | | | | | | |
| 18 | RDS - PI Code | | | | | Land | | Bereich | | Programm | |
| lokal | | | | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| gem. EN 50067 Annex D | | | überregional | | **hex** | | **hex** | | **hex** | |
| 19 | Technische Bedingungen für: | | | | | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1 | | | | | |
| Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2 | | | | | |
| Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5 | | | | | |
| RDS – Zusatzsignale: EN 62106 | | | | | |
| 20 | Art der Programmzubringung  *(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)* | | | | | |  | | | | |
| 21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( *ja/nein* ) | | | | | | ja | | | | |
| 22 | Bemerkungen | | | | | | | | | | |