Beilage  : 1 

1	Name der Funkstelle	 	GRAZ 8	
2	Standortbezeichnung	Eisenberg	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 105,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E30 57	47N00 36	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 440	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 35,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 23,6	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 V	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H							
	V	 19,5	 17,6	 15,4	 12,5	  9,2	  5,9	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H							
	V	  2,7	  0,5	  0,5	  1,7	  2,7	  3,6	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H							
	V	  3,6	  3,6	  2,7	  1,7	  0,5	  0,5	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H							
	V	  2,7	  5,9	  9,2	 12,5	 15,4	 17,6	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H							
	V	 19,5	 20,9	 22,0	 22,7	 23,3	 23,5	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H							
	V	 23,6	 23,5	 23,3	 22,7	 22,0	 20,9	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen