1	Name der Funkstelle	 	SALZBURG 6	
2	Standortbezeichnung	Hochgitzen Mobilfunkmast	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 102,80	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	013E02 07	47N51 26	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 676	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 26,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 	 	
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 17,8	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-	  0,0	
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 51	
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 14,2	 11,3	  7,9	  3,4	 -3,1	-12,7	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	-16,2	-11,3	-11,3	-14,2	-12,7	 -8,2	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 -4,7	 -2,2	 -1,0	 -1,0	 -2,2	 -4,7	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 -8,2	-12,7	-14,2	-11,3	-11,3	-16,2	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	-12,7	 -3,1	  3,4	  7,9	 11,3	 14,2	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 16,1	 17,2	 17,7	 17,7	 17,2	 16,1	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code        	Land	Bereich	Programm	
	lokal	hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen