1	Name der Funkstelle	 	GRATKORN 2	
2	Standortbezeichnung	Gsoller Kogel	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	  95,00	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	015E19 00	47N09 01	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 662	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	 43,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 19,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-		
15	Polarisation	 H	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 18,5	 18,9	 18,8	 18,2	 16,6	 14,6	
	V							
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	 15,1	 16,9	 17,5	 16,0	 14,6	 15,5	
	V							
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 17,5	 18,6	 19,0	 18,8	 18,2	 17,0	
	V							
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 15,3	 13,2	 11,3	  9,7	  7,5	  1,8	
	V							
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 -5,6	 -3,5	 -2,6	 -5,0	 -1,8	  4,8	
	V							
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	  9,0	 10,2	 12,2	 14,3	 16,2	 17,7	
	V							
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Bundesgesetz ü. Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	ja	
22	Bemerkungen