Beilage  : 1 

1	Name der Funkstelle	 	WIEN 4	
2	Standortbezeichnung	Donauturm	
3	Lizenzinhaber		
4	Senderbetreiber		
5	Sendefrequenz in  MHz	 107,30	
6	Programmname		
7	Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ )	016E24 48	48N14 27	WGS84	
8	Seehöhe (Höhe über NN) in m	 173	
9	Höhe des Antennenschwerpunktes in m	236,0	
10	Senderausgangsleistung in dBW 		
11	max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total)	 33,0	
12	gerichtete Antenne? (D/ND)	 D	
13	Erhebungswinkel in Grad +/-		
14	Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/-	 	
15	Polarisation	 M	
16	Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)	
	Grad	0	10	20	30	40	50	
	H	 10,0	  5,0	  5,0	  8,0	  8,0	  5,0	
	V	 10,0	  5,0	  5,0	  8,0	  8,0	  5,0	
	Grad	60	70	80	90	100	110	
	H	  8,2	  9,0	 14,0	 14,0	 14,0	 10,0	
	V	  8,2	  9,0	 14,0	 14,0	 14,0	 10,0	
	Grad	120	130	140	150	160	170	
	H	 10,0	 18,0	 24,0	 26,5	 28,0	 28,5	
	V	 10,0	 18,0	 24,0	 26,5	 28,0	 28,5	
	Grad	180	190	200	210	220	230	
	H	 29,0	 29,0	 29,5	 30,0	 30,0	 29,5	
	V	 29,0	 29,0	 29,5	 30,0	 30,0	 29,5	
	Grad	240	250	260	270	280	290	
	H	 29,0	 29,0	 28,5	 28,5	 26,5	 24,0	
	V	 29,0	 29,0	 28,5	 28,5	 26,5	 24,0	
	Grad	300	310	320	330	340	350	
	H	 17,0	  7,0	  7,0	 15,0	 13,0	 13,0	
	V	 17,0	  7,0	  7,0	 15,0	 13,0	 13,0	
17	Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz (FMaG 2016), BGBl. I Nr. 57/2017 i.d.g.F.	
18	RDS - PI Code           	Land	Bereich	Programm	
	lokal	A hex	hex	hex	
	gem. EN 50067 Annex D	überregional   	A hex	hex	hex	
19	Technische Bedingungen für:	Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1	
		Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2	
		Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5	
		RDS – Zusatzsignale: EN 62106	
20	Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)		
21	Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein )	nein	
22	Bemerkungen	

Anzahl der Einträge: 1