1 | Name der Funkstelle | GRAZ 8
2 | Standortbezeichnung | Eisenberg
3 | Lizenzinhaber |
4 | Senderbetreiber |
5 | Sendefrequenz in  MHz | 103,90
6 | Programmname |
7 | Geographische Koordinaten (in ° ´ ´´ ) | 015E30 57 | 47N00 36 | WGS84
8 | Seehöhe (Höhe über NN) in m | 440
9 | Höhe des Antennenschwerpunktes in m | 35,0
10 | Senderausgangsleistung in dBW |
11 | max. Strahlungsleistung (ERP) in dBW (total) | 23,6
12 | gerichtete Antenne? (D/ND) | D
13 | Erhebungswinkel in Grad +/- |
14 | Vertikale Halbwertsbreite(n) in Grad +/- |
15 | Polarisation | V
16 | Strahlungsdiagramm in horizontaler Ebene bei Richtantenne (ERP in dBW)
| Grad | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
| H | | | | | |
| V | 19,5 | 17,6 | 15,5 | 12,6 | 9,2 | 5,9
| Grad | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
| H | | | | | |
| V | 2,7 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 2,7 | 3,6
| Grad | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170
| H | | | | | |
| V | 3,6 | 3,6 | 2,7 | 1,7 | 0,5 | 0,5
| Grad | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
| H | | | | | |
| V | 2,7 | 5,9 | 9,2 | 12,6 | 15,5 | 17,6
| Grad | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290
| H | | | | | |
| V | 19,5 | 20,9 | 22,0 | 22,7 | 23,3 | 23,5
| Grad | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350
| H | | | | | |
| V | 23,6 | 23,5 | 23,3 | 22,7 | 22,0 | 20,9

17

Gerätetype: Das Gerät entspricht dem Bundesgesetz ü. Funkanlagen und Telekommunikations-
endeinrichtungen (FTEG), BGBl. I Nr. 134/2001 i.d.g.F.

18 | RDS - PI Code | Land | Bereich | Programm
| lokal | A hex | hex | hex
| gem. EN 50067 Annex D | überregional | A hex | hex | hex
19 | Technische Bedingungen für: | Monoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 1
| | Stereoaussendung: ITU-R BS.450-3 Abschnitt 2.2
| | Mono- und Stereoaussendungen: ITU-R BS.412-9 Abschnitt 2.5
| | RDS – Zusatzsignale: EN 62106

20

Art der Programmzubringung
(bei Ballempfang Muttersender und Frequenz)

21 | Versuchsbetrieb gem. 15.14 der VO-Funk ( ja/nein ) | ja
22 | Bemerkungen